# Создание нового проекта в Vivado

Для того, чтобы создать новый проект в Vivado для отладочного стенда Nexys A7, следуйте следующему порядку выполнения действий.

1. Запустите Vivado.
2. Нажмите `Create Project`.
3. В открывшемся окне нажмите `Next`.
4. Введите название проекта (никаких пробелов и кириллических символов) → Выберите папку для проектов → Установите селектор `Create project subdirectory` → Нажмите `Next`.
5. Выберите RTL Project → Установите селектор `Do not specify sources at this time` → Нажмите `Next`.
6. Выставьте следующие фильтры, чтобы сузить список ПЛИС:
   - Family: `Artix 7`
   - Package: `csg324`,
   - Speed: `-1`.

   На _рис. 1_ показано окно с примененными фильтрами.
7. В списке выберите ПЛИС `xc7a100tcsg324-1` (расположена в самом низу) → Нажмите `Next`.
8. Нажмите `Finish`

![../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_01.png](../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_01.png)

_Рисунок 1. Пример заполнения фильтров для выбора ПЛИС, используемой в Nexys A7._

После нажатия на `Finish`, откроется окно созданного проекта. Выполним его настройку. Для этого, в окне `Flow Navigator`, расположенном в левой части Vivado необходимо нажать на кнопку `Settings`.

В первую очередь, нам необходимо указать какое количество времени работы схемы будет моделироваться при запуске симуляции. Для этого, в группе `Project Settings` необходимо выбрать `Simulation`. В открывшейся странице выбрать вкладку `Simulation`, и в поле `xsim.simulate.runtime` указать значение `1s`, что означает, что по умолчанию будет запускаться симуляция одной секунды времени работы схемы. На _рис. 2_. показан пример данной настройки. Пока что не закрывайте окно настроек.

![../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_02.png](../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_02.png)

_Рисунок 2. Пример настройки времени симуляции._

Одна секунда — это очень большое значение, на многие порядки превышающее время симуляции в большинстве лабораторных работ. Однако верификационное окружение во всех лабораторных будет досрочно останавливать моделирование. Установив подобное большое значение, мы избавимся от необходимости указывать нужное нам время симуляции при каждой симуляции: она просто будет идти, пока не остановится, но в случае, если верификационное окружение почему-то не остановит моделирование, мы будем знать, что оно остановится само по достижении времени в 1с.

Выполним также настройку этапа предобработки (пункт `Elaboration` в группе `Project Settings`). Здесь необходимо установить переключатель в положение `Blackbox model (Stub file)`. На самом деле, в курсе лабораторных работ мы не будем пользоваться ничем, на что влияет эта настройка, однако установив переключатель в данное положение, мы отключим появление ненужного информационного окна каждый раз, когда мы будем выполнять предобработку проекта. После выполнения данной настройки можно нажать на `OK`.

![../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_03.png](../.pic/Vivado%20Basics/01.%20New%20project/fig_03.png)

_Рисунок 3. Пример настройки предобработки проекта._

Все эти настройки можно сделать в автоматическом режиме, введя следующие команды в поле для ввода `Tcl Console`, помеченном текстом `Type a Tcl command here`:

```tcl
set_property -name {xsim.simulate.runtime} -value {1s} -objects [get_filesets sim_1]
set_property elab_link_dcps false [current_fileset]
```
