# Проверка работы CYBERcobra на ПЛИС

Если вы не понимаете, что лежит в этой папке, или если надо вспомнить, как прошить ПЛИС, можно воспользоваться [`этой инструкцией`](../../../Vivado%20Basics/Program%20nexys%20a7.md)

Файл [`nexys_cybercobra_demo.sv`](nexys_cybercobra_demo.sv), который нужно запускать с  [`демонстрационным файлом инструкций`](demo.mem), является демонстрацией возможностей кобры, реализующий лишь декодирование выходных значений в формат для отображения на семисегментных индикаторах, а вся логика работы реализована инструкциями в текстовом файле.

Сначала выводится приветствие `≡ALOHA≡`, меняя положение восьми правых переключателей, последовательно нажимая на кнопку `BTND` (на рисунке выделена синим цветом), можно включать или выключать `один` из выбранных сегментов. Кнопка `CPU RESET` (на рисунке выделена красным цветом) возвращает все исходное состояние. Попробуйте погасить все слово, а потом снова его зажечь.

Файл [`nexys_cybercobra.sv`](nexys_cybercobra.sv), который нужно запускать с  `вашим файлом инструкций`, так же реализует лишь декодирование выходных значений в формат для отображения на семисегментных индикаторах, но кнопка `BTND` задает тактирующий сигнал, следовательно, нажимая на нее, вы можете пошагово переходить по инструкциям, контролируя правильность работы устройства, для удобства можете в тестовом окружении выставить такое же входное значение, как переключатели sw[15:0] на плате.

![кобра](../../../.pic/Labs/board%20files/nexys_cobra.jpg)
