# Проверка работы riscv_unit на ПЛИС

Если вы не понимаете, что лежит в этой папке, или если надо вспомнить, как прошить ПЛИС, можно воспользоваться [`этой инструкцией`](../../../Vivado%20Basics/Program%20nexys%20a7.md)

Файл [`nexys_riscv_unit.sv`](nexys_riscv_unit.sv), который нужно запускать с  [`демонстрационным файлом инструкций`](../program.mem), является демонстрацией работы вашего ядра, каждое нажатие на BTND формирует тактовый импульс, впоследствии пошагово переходя по инструкциям, которые в свою очередь отображаются на семисегментных индикаторах.
